**Методические рекомендации уполномоченным для использования в работе по охране труда на предмет выявления нарушения требований техники безопасности, нарушений теплового режима.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Тепловой режим** |  |
|  | Нагревательные приборы и трубопроводы в спортивных залах не должны, как правило, выступать из плоскости стен в пределах высоты до 2 м от пола. В случаях, когда элементы вентиляционных систем (воздуховоды, решетки, а также нагревательные приборы и трубопроводы) выступают из плоскости стен или вынужденно устанавливаются на высоте до 2 м от пола, они закрываются щитами или иными средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы обучающихся | + |
|  | Печное отопление | нет |
|  | Котельная установка на территории учреждения | Да |
|  | Наличие инструкции по технике безопасности для работника котельных | нет |
|  | **Допустимая температура воздуха составляет не ниже:** | Если ниже отметить |
|  | в спальных помещениях +18 °C | + |
|  | в спортивных залах не обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 ⁰С | + |
|  | душевых +25 °C | Нет |
|  | в столовой, в помещениях культурно-массового назначения, ученических кабинетах +18 °C | + |
|  | У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться предупреждающие знаки безопасности | нет |
|  | Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители,  разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную норму расхода | + |
|  | Элементы объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45 °C. | + |
|  | Количество неработающих радиаторов отопления в спортивном зале | + |
|  | Количество неработающих радиаторов отопления в классах | + |
|  | Количество неработающих радиаторов отопления в актовом зале | + |
|  | Количество неработающих радиаторов отопления в столовой | + |
|  | Холодным и горячим водоснабжением не обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты (нужно подчеркнуть). | + |
|  | Наличие в кабинетах рукомойников, находящихся в нерабочем состоянии (указать количество) | + |

**ТК РФ Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений.**

Профессиональные союзы имеют [право на осуществление контроля](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/dd95a7f77a274cb612f5d89cba126e8032a6f775/#dst100141) за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и за выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников.